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ООО “АРСИ АЛТА”
  ОГРН 1205000066292, ИНН 5074065185, КПП 5074010001 
р/с  40702810602090002288 в АО «АЛЬФА-БАНК», к/c 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОСИИ ПО ЦФО, БИК 044030790. Адрес: 142111, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Сыровская, д. 25, кв. 10, тел.: +7 985 385-18-12, e-mail: arsialta@mail.ru



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АВТОНОМНЫЙ ТУАЛЕТНО-ДУШЕВОЙ МОДУЛЬ «ЭКОС-26 Д»

Цена за 1 шт. – 670 000 руб. в т.ч. НДС 20%.
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 Схема автономного туалетно-душевого модуля «ЭКОС-26 Д»
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Комплектация автономного туалетно-душевого модуля «ЭКОС-26 Д»
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Технические характеристики автономного туалетно-душевого модуля «ЭКОС-26 Д»
	1. Характеристики 
	Габаритные размеры: 6000 х 2400 х 2600 мм (ДхШхВ). Вес 2500 кг.
Санитарно-гигиенический модуль имеет 3 отдельных помещения с независимыми входами (одна туалетная кабина, одна душевая кабина и техническое помещение). Конструкция модуля обеспечивает возможность перемещения и транспортировки его, путём установленных в верхней части рым-болтов. Гигиенический модуль является автономным, мобильным, для круглогодичного использования и не требует дополнительных пусконаладочных работ, кроме подключения к электросети. Температурный режим эксплуатации : -40 С до +40 С.

	2. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, перегородки, кровля).
	1. Несущий каркас:  изготовлен из швеллера 100мм, стального уголка 75мм и горячекатной полосы 40мм. Для коррозионной защиты сварной каркас обработан антикоррозионной грунтовкой.
2. Пол:  изготовлен из металлического каркаса, деревянная обрешетка, минвата, оцинкованный лист железа, пароизоляция, дно подшито оцинковкой. Покрытие – алюминиевый, рифленый лист “квинтет”.
3. Кровля: мало уклонная, односкатная. Деревянная обрешетка, минвата, оцинкованный лист железа, пароизляция. Потолок - внутренняя отделка ПВХ панели белого цвета.
4. Стены: лист нержавеющий толщина 0,5 мм.
5. Двери входные в пользовательские помещения – сталь, 900x2000 мм. Оборудованы механическими врезными замками с фиксацией из помещения.  
Дверь в техническое помещение — сталь, 900x2000 мм. Дверь оборудована врезным замком с фиксацией из помещения. 
6. Ступени: комплекс оборудован приставными ступенями (2шт.), они крепятся к телу комплекса. Каркас ступеней изготовлен из профильной трубы 40х40мм. Площадки ступеней изготовлены из алюминиевого листа с антискользящим рифлением. 

	4.1 Электропроводка 
	Электропроводка в пользовательских и техническом помещениях выполнена с использованием разъемов класса IP-54 для выключателей и розеток;   
Освещение энергосберегающее, светодиодное. Количество светильников 1 штука на отделение. Электрический щит с вводным автоматом, системы водоснабжения и канализации защищены устройством защитного отключения УЗО, все электрические системы имеют индивидуальные защитные автоматы. Максимальная потребляемая мощность в зимний период 7,0кВт. Подвод и подключение к модулю электричества Заказчик осуществляет самостоятельно.

	4.2 Система водоснабжения 
	Водоснабжение: накопительный бак для воды 1500 л., в баке отверстие с клапаном для заливки воды, запорная арматура, внутренняя разводка труб. Водонагреватель 30 л.

	4.3 Система канализации
	Канализация: накопительный бак для воды 1500 л., в верхней части бака отверстие с клапаном для откачки отходов, запорная арматура, внутренняя разводка труб. 

	4.4 Отопление, вентиляция 

	Система обогрева кабин: электрические  конвекторы 1,5 Квт на одно отделение. Система вентиляции: все пользовательские помещения оборудованы энергосберегающими, осевыми вентиляторами.

	4.5 Внутреннее оснащение туалетно-душевого модуля
	Унитаз санфаянс - 1 шт. Раковина санфаянс - 2 шт. Смеситель - 2 шт. Душевой отсек (поддон, лейка, шторка) - 1 шт., Дозатор жидкого мыла - 2шт. Держатель туалетной бумаги- 2 шт. Зеркало - 2 шт. 

	4.6 Внешняя отделка
	Над входными дверями установлены информационные таблички «Туалет» и «Душ» 





Срок изготовления 20 рабочих дней.
Гарантийный срок на наши туалетные модули – 12 месяцев. 
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