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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЕТЕВОЙ ТУАЛЕТНЫЙ МОДУЛЬ «ПАРКОВЫЙ-100»
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Цена за 1 шт. : 1 650 000 руб. в т.ч. НДС 20%
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Схема сетевого туалетного модуля «ПАРКОВЫЙ-100»
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Технические характеристики туалетного модуля «ПАРКОВЫЙ -100»

	1. Характеристика поставляемых товаров: 
	Сетевой туалетный модуль с 6 (шестью) отдельными помещениями с независимыми входами (пять пользовательских помещений и одно техническое помещение).

Габаритные размеры:  
Длина 9450 мм;
Ширина 2500 мм
Высота 2600мм.

	2.Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, перегородки, кровля).
	1. Несущий каркас модуля: изготавливается из сварных, стальных конструкций заводского исполнения. Для коррозионной защиты сварной каркас обработан антикоррозионной грунтовкой.
2. Пол модуля: изготовлен из металлического каркаса, влагостойкой ламинированной фанеры, все швы и соединения обработаны гидроизоляционным полиуретановым герметиком, финишное покрытие виниловый ламинат. 
3. Кровля модуля: мало уклонная, односкатная. Панель, устойчива к влаге и агрессивной среде.  Потолок - внутренняя отделка ПВХ панели.
4. Стены модуля: внутренние стены отделаны антивандальными, трудногорючими панелями. Внутренние перегородки выполнены из пластика. Стеновые стыки выполнены из алюминиевого профиля, плинтус пола выполнен из алюминиевого профильного уголка с ПВХ вставкой.
5. Двери модуля: дверь металлическая 900х2000 мм. Дверь оборудована механическим врезным замком, доводящим устройством. Двери модуля окрашены методом порошкового напыления. 
Дверь в техническое помещение без доводчика.

	4. Инженерные системы. 

	4.1 Электропроводка 
	Электропроводка выполнена согласно техническим условиям, требованиям действующих нормативных документов; в пользовательских и технических помещениях электропроводка выполнена с использованием разъемов класса IP-54 для выключателей и розеток;  Освещение энергосберегающее, светодиодное. Количество светильников не менее 1 штука на отделение. Электрический щит с вводным автоматом 32А, системы водоснабжения и канализации защищены устройством защитного отключения УЗО, все электрические системы имеют индивидуальные защитные автоматы. Максимальная потребляемая мощность в зимний период 7,0кВт.

	4.2 Система водоснабжения 
	Водоснабжение сетевое, внешнее. Подвод труб осуществляет заказчик самостоятельно. Бойлер: 50 лит.

	4.3 Система канализации
	Канализация сетевая, внешняя. Подвод труб осуществляет заказчик самостоятельно.

	4.4 Отопление, вентиляция 

	Система обогрева пользовательских помещений: электрические канальные нагреватели с термостатом, технического помещения: электрические конвекторы.
Система вентиляции: каждое пользовательское помещение оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

	4.5 Внутреннее оснащение туалетных кабин (на модуль).
	Унитаз из нержавеющей стали –  5 шт.
Раковина из нержавеющей стали  -  5 шт.
Диспенсер для жидкого мыла –  5шт.
Диспенсер для туалетной бумаги – 5 шт.
Урна для мусора - 5 шт. 
Зеркала - 5 шт.
Поручни для инвалидов – 2 шт.

	4.6 Внешняя отделка
	Над входными дверями установлены информационные таблички «Туалет». Материал наружной отделки - доска композитная ДПК на каркасе. ДПК с текстурой дерева. 



		Срок изготовления 30 рабочих дней.
Гарантийный срок-12 месяцев.
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AHTMBAHANLHLII YHATA3 AN OBHYHLIX NOCETUNER (MIK).

AHTMBAHANLHSII YHATA3 ANA NIOAEN C OFPaHAYEHHEIMY CTOCOGHOCTAMM

TeXHUYECKO® NOMELLEHHE ANA XOIMHAEHTAPS, TAM KE HAXOAUTCH HACOCHAR CTAHLWA W ANEKTPOLMT
BX0AHaR 18epb B OTAENEHWS ANA OBLIHLX NOCETATENEN W ANA MIOAEH C OTPAHNYEHHEIM CIOCOBHOCTAMM
[8epk C NEPErOPOAKO/ BHYTPM OTACNEHM ANS OBkIIHE NOCeTUTENER (MIK).

Otaenenue Ans uHsanwnos.

YMEIBaN5HUK C NIOPUUOHHLIM CMECHTENeM.

ABTOMATA|ECKAR HACOCHAR CTAHLIAA.

OTaenenus Ans oBwuHLIX noceTuTenei (MIK).

10. BnexTpouT ¢ asTomatamu Y30

11 BbiXO KaHANM3ALMOHHLIX TPYG  BXOR BOAK (CETeBO BapUaHT)

12. Fycax (8LIXOR SNEKTPUNECTBA Ha KPHILE).
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