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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЕТЕВОЙ ТУАЛЕТНО-ДУШЕВОЙ МОДУЛЬ 



                                           На основе профлиста - Цена: 275 000 руб.
На основе сэндвич-панелей - Цена: 385 000 руб.
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Схема сетевого туалетно-душевого модуля
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Технические характеристики сетевого туалетно-душевого модуля 
	Наименование
	Материал, свойства, размеры

	Несущий каркас
	Блок-контейнер: 3000 х 2000 х 2600 мм

	
	Нижняя рама
	 швеллер 120х50х3

	
	Верхняя рама
	 стальной профиль специальный 185х85

	
	Угловые стойки
	 угловой профиль 170х150

	
	Стены
	Сэндвич-панели трехслойные 80мм. Или профлист

	Внутренний каркас
	Лаги пола – стальной швеллер 100*50*3  Лаги потолка – брус 40х100
Внутренний каркас стен – брус 40х100

	Дно контейнеров
	Металлический профилированный лист оцинкованный

	Внутренняя отделка
	Стены
	Сэндвич-панели трехслойные 80мм.или профлист

	
	Потолок
	Панель ПВХ белая

	
	Пол 
	ЦСП 16 мм

	Внутренние перегородки
	Перегородки внутри контейнера каркасного типа. Материал отделки перегородок соответствует отделке стен.

	Двери наружные
	Металлическая усиленная, 900x2000 – 2 шт. 

	Электрика
	Входная розетка, щит распределительный, автоматические выключатели. Разводка в кабель-канале: кабель 3х2,5 на розетки, кабель 3х1,5 на освещение – 1 шт.

	
	Розетки 220В – 3шт.

	Освещение
	Потолочные светильники – 2 шт.

	Отопление
	Конвекторы электрические, настенные 1,5 кВт – 2 шт.

	Вентиляция
	Осевые электрические вентиляторы Ф100 – 2 шт.

	Сантехника
	Унитаз санфаянс – 1 шт.

	
	Раковина санфаянс c пьедесталом, смеситель – 1 шт.

	

	
	

	
	Бумагодержатель  – 1 шт.

	
	Диспенсер для мыла – 2 шт.

	
	Крючок для одежды – 2 шт.

	
	Душевая стойка со смесителем и лейкой  – 1 шт.

	
	Поддон душевой с основанием и шторкой  – 1 шт.

	Водоснабжение
	Внешнее, сетевое: труба ХГВ полипропиленовая, муфты, обводы, шаровые краны, отводы, тройники, гибкие подводки, переходники, крепеж и т. д. Подвод канализации осуществляет заказчик.

	Канализация
	Внешнее, сетевое: канализационная, полипропиленовые труба, сифоны, гофры, муфты, переходники, отводы, обводы, тройники, заглушки, крепеж и т. д.
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